код 29072016/573412365

**Відділ освіти Воловецької райдержадміністрації**

**Затверджено**

Протокол засідання комітету з конкурсних

торгів від 29 липня 2016 року № б/н

**Голова комітету з конкурсних торгів**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.І.Вінтонович**

|  |
| --- |
| **ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ****КОНКУРСНИХ ТОРГІВ** |

**щодо проведення відкритих торгів на закупівлю товарів**

**ДК 016:2010 -  29.10.3: Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (Шкільний автобус – 3 одиниці)**

**ДК 021:2015 - 34121000-1. Міські та туристичні автобуси**

|  |
| --- |
|  |

**смт. Воловець – 2016**

  **Розділ IV та Додаток 5 документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції:**

|  |
| --- |
| **IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів** |
| **1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:**  |  |
| **спосіб подання пропозицій конкурсних торгів** | Особисто, поштою або електронною поштою (уразі подання у формі електронного документа)\*. *\*При надсиланні учасником пропозиції поштою, замовник не несе відповідальність за несвоєчасне її отримання. На даний час особливості застосування електронних засобів під час здійснення процедур закупівлі Кабінетом Міністрів України не визначені, тому довідково зазначаємо про відсутність можливості для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа).* |
| **місце подання пропозицій конкурсних торгів** | Україна,89100 смт Воловець, Воловецький район, Закарпатської обл.,вул. Пушкіна,8. Відділ освіти Воловецької РДА каб №3  |
| **кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)** | **16.08.2016 р., до 11.30 год.**Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.  |
| **2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:** |  |
| **місце розкриття пропозицій конкурсних торгів** | Україна,89100 смт. Воловець, Воловецький район, Закарпатської обл. вул Пушкіна,8,відділ освіти Воловецької РДА каб №3  |
| **дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів** | 1.1 **16.08.2016 р., до 14.00 год** 1.2. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 1.3. Повноваження представника учасника може підтверджуватися такими документами як: випискою з протоколу засновників або наказом про призначення чи довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (подаються оригінали або копії зазначених документів, завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою\* (\*за наявності)).Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами пропозиції конкурсних торгів, а пред’являються комітету з конкурсних торгів безпосередньо перед розкриттям пропозицій конкурсних торгів. 1.4. Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підписання документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. 1.5. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів на Web-порталі Уповноваженого органу. |

**ДОДАТОК №5**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі: 016:2010 -  29.10.3: Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (Шкільний автобус – 3 одиниці)**

**ДК 021:2015 - 34121000-1. Міські та туристичні автобуси**

**Обсяг закупівлі – 3 одиниці**

**Місце поставки: вул. Пушкіна,8, смт. Воловець, Закарпатська обл.,89100,Україна**

 Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів інформацію та/або документи, які підтверджують захист довкілля, відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених Замовником.

Учасник повинен передати Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, встановленим в Україні стандартів, ТУ, ДСТУ та іншим нормативним документам. Товар, що постачається, не повинен був перебувати в експлуатації і не повинен був порушений термін та умови його зберігання.

Шкільний автобус повинен відповідати національному стандарту України ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціальні для перевезення школярів. Технічні вимоги» (без урахування автобусів для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування).

 Шкільний автобус повинен мати торгову марку, бути новим (2015-2016 року випуску), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні. При виготовленні автобусу мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.

Шкільний автобус повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації, чинним на дату розкриття конкурсних пропозицій.

Шкільний автобус повинен бути з показниками на спідометрі не більше 1000 км.

 Шкільний автобус має постачатися у комплекті з запасним колесом, знаком аварійної зупинки, противідкатним упором та стандартним набором інструментів, що включає обов’язково домкрат, колісний ключ.

 На лівому та правому боках має бути нанесено надпис «Шкільний автобус».

 Має бути встановний проблисковий маячок.

Обов’язкова наявність автономного обігрівача.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип кузова: | одноповерховий, суцільнометалевий, зварний, вагонного типу, робоче місце водія відокремлене перегородкою. |
| Кількість дверей: | Двоє дверей по правому борту, одні двері водія по лівому борту. |
| Пасажировмісність:* місць для сидіння,

 в т.ч. місце водія | не менше 251 |
| Планування салону | чотирьохрядне |
| Колісна формула | 4х2 |
| паливо | дизельне  |
| Зчеплення | сухе, фрикційне, однодискове, з гідравлічним приводом |
| Двигун | 6-ть циліндрів |
| Підвіска | Передня: залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах, з гідравлічними телескопічними амортизаторами;Задня: залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах та додаткових підресорниках, з гідравлічними телескопічними амортизаторами |
| Рульове керування | з гідропідсилювачем |
| Гальмові системи* робоча:
* запасна:
* стоянкова:
 | Пневматична, двоконтурна, з розподілом контурів по осях, гальмові механізми передніх та задній коліс – барабанні, з АБС.Один із контурів робочої гальмової системи.Гальмові механізми задніх коліс, що приводяться в дію пружинними енергоакумуляторами. |
| Контрольна витрата палива при V, км/год л/100км | при русі з постійною швидкістю 60 км/год – не більше 19 |
| Моторесурс двигуна, тис. км | не менше 500 |
| Корозійна стійкість кузова, років | не менше 5 |
| Екологічні норми : | не нижче EVRO-4  |
| Наявність регіональних станцій гарантійного та технічного обслуговування на території Закарпатської області | не менше 1 СТО |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців  |

|  |
| --- |
| **Інші вимоги** |
| При поставці надати копію сертифікату УкрСЕПРО відповідності на шкільний автобус, що пропонується  |  |
| Гарантійний термін  | Учасник гарантує якість та надійність товарів, що постачаються, на протязі терміну, який не менш ніж встановлений в технічній документації виробника. |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів інформацію про зовнішній вигляд шкільного автобусу та технічні характеристики на нього.